{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["调整后","Sheet3"],"not_rendered":{"images":66},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"调整后","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,2],[9,0,9,2],[16,0,16,2],[19,0,19,3],[25,0,25,2],[30,0,30,2],[32,0,32,3],[36,0,36,2],[36,3,36,8],[52,1,52,8],[53,1,53,6],[54,1,54,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["厨房设备一览表（常规配置）"]
["NO","产品名称","规格","单位","数量","价格","合计","技术参数","产品图片"]
["A.主厨区"]
["A001","气用海鲜蒸柜","1400*1150*1890","台","1",0,0,"材质说明：                                                                                                             1、炉面δ1.2mm不锈钢面板机冲成型永不渗水\n2、前饰板、侧板δ0.8mm不锈钢板                                                                                                                           3、炉膛采用3厘冷扎板、优质耐高温棉、耐火材料  \n4、配豪华摇摆水龙头，燃烧室设烟道\n5、炉头采用节能燃气炉头带火种                                                                                                                                                            6、炉面及炉圈必须用钢板制作而成, 炉面下面必须有足够铁板之承托，以免炉面下陷，集水槽配有疏吼式隔滤篦子，集水槽下面焊接有50直径排水接口\n7、中压铁壳风机550W/220V，设置调节风阀\n8、炉脚ф50mm钢管外套ф50mm不锈钢圆管及配24mm可调节不锈钢子弹脚                                                9、主架用4mm*40mm*40mm角铁架造，所有角铁架必须涂有足够之防锈漆  "]
["A005","气用双头单尾小炒","1800*1150*800/400","台","3",0,0,"材质说明：                                                                                                                                1、炉面δ1.2mm不锈钢面板\n2、前饰板、侧板δ0.8mm不锈钢板                                                                                                                             \n3、配豪华摇摆水龙头，后方设有尾撑\n4、采用一体成型铸铁炉膛                                                                                                                                                      \n5、炉脚ф50mm钢管外套ф50mm不锈钢圆管及配24mm可调节不锈钢子弹脚                                                   6、炉头广东产节能燃气炉头带火种              功率：550W/220V"]
["A006","4门双温冰箱","双控单温（全制冻）","台",2,0,0,"采用优质不锈304#钢雪花砂板  全铜管制作                                                                1、全不锈钢箱体，经久耐用，美观大方；                                                                       2、连体式钢拉手，舒适手感，开关自如；                                                                3、可拆卸式门封条设计，更易清洗更换；                                                               4、采用名牌压缩机，特长盘管，制冷效果好，耗电量低；                                                  5、大容量储存空间，性价比高；                                                                          6、分层浸塑层架，高度可自由调节，坚韧耐用；                                                                        7、聚氨脂材料整体发泡，降低能耗，保温效果好；                                                     8、万向轮设计，移动方便自如。                                                                               9、箱内温度：冷藏 5℃～-5℃ 冷冻 –6℃～-15℃                                                                                                                                                                            功率：750W/220V                              "]
["A007","04平面工作台A","1800*800*800","台","3",0,0,"产品说明： \n1、冷藏温度: -5℃~+5℃\n2、容积：460L，制冷剂：R134a\n3、制冷方式：直冷，功率：450W/220V                              4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值                                                  5、全铜蒸发器，防腐，高性能保障，温度数显可视\n6、拉伸内底盘设计，防溢水，圆角内胆，易清理，无死角，箱体防凝露设置，不冒虚汗"]
["A010","双星中盆台","1700*600*800","台","1",0,0,"材质说明：采用优质不锈304#钢雪花砂板                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　\n1、台面δ1.5mm不锈钢板  \n2、δ1.2mm不锈钢机冲星盆带不锈钢下水器                                                                                             \n3、δ1.2mm不锈钢支撑架 \n4、台通脚δ1.2mm"]
["A011","灭火系统","双瓶组","套",1,0,0,"技术参数                                             1火灾自动探测，自动实施灭火。\n2自动发出声光报警，并可向消防控制中心输送火灾信号。\n3自动切断燃气供应信号，输出关闭风机，可根据需要，关闭非消防电源的信号\n4喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水，防止复燃。\n5设有手动紧急启动机构。\n6采用机械启动，在火灾现场无电源的情况下，能可靠的实施装置启动，关闭机械式燃气阀。\n7采用食用油专用灭火剂。\n8设有DC24V备用电源，一旦断电，备用电源自动接入。独立控制盘方便维护，360度可旋转喷头喷洒面更全面。  功率：1KW/220V"]
["B.煲仔蒸汽区"]
["B001","工作台连下一层板","700*1100*800","台","1",0,0,"材质说明：                                                                                                                                 ▲1、δ1.2mm不锈钢304#面板、底夹15mm高密度木板符合游离甲醛≤0.50g/kg的检测要求，投标时提供检测报告复印件佐证                2、底层层板δ1.0mm不锈钢板                                                                                                   \n3、台通脚δ1.0mmф38mm不锈钢圆管                                                               4、塑料包钢调节脚组成                                               "]
["B002","气用海鲜蒸柜","1400*1150*1890","台","1",0,0,"材质说明：                                                                                                             1、炉面δ1.2mm不锈钢面板机冲成型永不渗水\n2、前饰板、侧板δ0.8mm不锈钢板                                                                                                                           3、炉膛采用3厘冷扎板、优质耐高温棉、耐火材料  \n4、配豪华摇摆水龙头，燃烧室设烟道\n5、炉头采用节能燃气炉头带火种                                                                                                                                                            6、炉面及炉圈必须用钢板制作而成, 炉面下面必须有足够铁板之承托，以免炉面下陷，集水槽配有疏吼式隔滤篦子，集水槽下面焊接有50直径排水接口\n7、中压铁壳风机550W/220V，设置调节风阀\n8、炉脚ф50mm钢管外套ф50mm不锈钢圆管及配24mm可调节不锈钢子弹脚                                                9、主架用4mm*40mm*40mm角铁架造，所有角铁架必须涂有足够之防锈漆  "]
["B003","高身八头煲仔","1400*900*1250","台",1,0,0,"材质说明：                                                           　　　　　　　　　　　　　　　　1、δ1.2mm不锈钢台面板                                                                                                                                                                                 2、炉脚δ1.0mmф38mm不锈钢圆管                                                                 3、δ0.8mm25*38mm不锈钢方管支撑架及塑料包钢调节脚组成   \n4、炉头30*30cm铸铁文华燃气炉头      　　　　　　　　　　　　　                           "]
["B005","单头矮仔","700*700*800","台","1",0,0,"材质说明：                                                                                                             1、炉面δ1.2mm不锈钢面板机冲成型永不渗水\n2、前饰板、侧板δ0.8mm不锈钢板                                                                                                                           3、炉膛采用3厘冷扎板、优质耐高温棉、耐火材料。  \n4、配豪华摇摆水龙头，燃烧室设烟道\n5、炉头采用节能燃气炉头带火种，采用铸铁花板                                                                                                                                                            6、炉面及炉圈必须用一件钢板冲制而成, 炉面下面必须有足够铁板之承托炉圈                                                                                                                    6、炉脚ф50mm钢管外套ф50mm不锈钢圆管及配24mm可调节不锈钢子弹脚                                                                                                7、采所有角铁架必须涂有足够之防锈漆                                                     8、中压铁壳风机550W/220V，设置调节风阀                                                 "]
["B006","单星盆台","800*900*800/150","台","1",0,0,"材质说明：                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　1、台面δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板  \n2、δ1.0mm不锈钢机冲星盆                                                                               3、δ1.0mm25*25mm不锈钢方管支撑架                                                                                         4、台通脚δ1.0mmф38mm不锈钢圆管焊接                                                               5、包钢调节脚组成"]
["B007","不锈钢工作台","2000*600*400","台",1,0,0,"材质说明：                                                                                                                                 ▲1、δ1.2mm不锈钢304#面板、底夹15mm高密度木板符合游离甲醛≤0.50g/kg的检测要求，投标时提供检测报告复印件佐证                2、底层层板δ1.0mm不锈钢板                                                                                                   \n3、台通脚δ1.0mmф38mm不锈钢圆管                                                               4、塑料包钢调节脚组成                                               "]
["C.面点间"]
["C002","饼盘车","520*720*1800","台","1",0,0,"材质说明：采用优质不锈304#钢雪花砂板                                                                                                                                  \n1、δ1.5mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板                                                                     \n2、底层框架δ1.2mm不锈钢方管。"]
["C004","单星盆台","800*700*800/150","台","1",0,0,"材质说明：                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　1、台面δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板  \n2、δ1.0mm不锈钢机冲星盆                                                                               3、δ1.0mm25*25mm不锈钢方管支撑架                                                                                         4、台通脚δ1.0mmф38mm不锈钢圆管焊接                                                               5、包钢调节脚组成"]
["D.粗加工区"]
["D001","吊顶双层架","1500*400*1500","台","2",0,0,"材质说明：                                                                                                                                                                                                                      1、柜外壳δ1.2mm不锈钢板                  \n2、柜内、中层板δ1.0mm不锈钢板                 　　　　　　　　　　　　\n3、δ1.0mm不锈钢支撑架。                    "]
["D003","单星盆台","1000*700*800/150","台","1",0,0,"材质说明：采用优质不锈304#钢雪花砂板                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　\n1、台面δ1.5mm不锈钢板  \n2、δ1.2mm不锈钢机冲星盆带不锈钢下水器                                                                                             \n3、δ1.2mm不锈钢支撑架 \n4、台通脚δ1.2mm"]
["D006","洗地龙头","200*500*500","台","1",0,0,"产品说明：                                                                                      1、软管为耐折复合材料，耐高压，可输热水\n2、软管可自动回卷，告别传统软管冲洗后满地乱缠的情况\n3、洗地龙头软管长度10.7米，内径：3/8"]
["D007","绞切两用机","540*420*790","台","1",0,0,"产品说明：\n1、功率：2.2KW/220V\n2、生产能力：200-300KG/h\n3、切片厚度：3.5-5mm\n4、外形尺寸：≥570*470*870mm                                                                        5、新颖外观、安全可靠设计，优质不锈钢刀片、卫生耐用，加工能力强"]
["D008","12KW电开水器","480*450*1310","台","1",0,0,"产品说明：                                                                                                                1、内胆采用304#优质不锈钢制造，外型时尚美观，结构紧凑2、用国内名厂元件，数显控制面板，数字电路全自动控制水位，杜绝阴阳水，确保开水质量                                                    3、箱内并装有防干烧装置，整体发泡保温，节能省电\n4、额定出水量:120L/h，功率：12KW/380V"]
["E.水果凉菜间"]
["E001","保鲜工作台","1800*760*800","台","2",0,0,"产品说明： \n1、冷藏温度: -5℃~+5℃\n2、容积：460L，制冷剂：R134a\n3、制冷方式：直冷，功率：450W/220V                              4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值                                                  5、全铜蒸发器，防腐，高性能保障，温度数显可视\n6、拉伸内底盘设计，防溢水，圆角内胆，易清理，无死角，箱体防凝露设置，不冒虚汗"]
["E002","双层台面立架","1800*300*650","台",1,0,0,"材质说明：                                                             　　　　　　　　　　　　　　1、δ1.2mm不锈钢面板          \n2、支架δ1.0mm不锈钢板                                                                                                                   "]
["E003","单星盆台","650*760*800/150","台","1",0,0,"材质说明：                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　1、台面δ1.2mm不锈钢板  \n2、δ1.0mm500mm*500mm*250mm不锈钢机冲星盆                                                                               3、δ0.8mm25mm*25mm不锈钢方管支撑架                                                                                         4、台通脚δ0.8mmф38mm不锈钢圆管焊接                                                               5、包钢调节脚组成及带篮子不锈钢下水器、水龙头                        ▲6、下水器通过感官测试、铅、隔、铬、镍、砷、酸性盐雾≥96h试验；中性盐雾≥96h试验，投标时提供检测报告复印件佐证"]
["E004","洗手池","500*450*600","台","1",0,0,"材质说明：                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　1、台面δ1.2mm不锈钢板  \n2、δ1.0mm500mm*500mm*250mm不锈钢机冲星盆                                                                               3、δ0.8mm25mm*25mm不锈钢方管支撑架                                                                                         4、台通脚δ0.8mmф38mm不锈钢圆管焊接                                                               5、包钢调节脚组成及带篮子不锈钢下水器、水龙头。                        "]
["F.备餐区"]
["F002","制冰机","制冰量150KG","台","1",0,0,"产品说明：                                                      1、合理的加大蒸发面积，既能保证足够产冰量，又能保证冰块质量\n2、冷凝系统与冷凝感温装置的科学配置，能适应高低不同的环境温度，节水省电\n3、不锈钢外壳：豪华大方，壳体抗腐蚀、耐冲击，经久耐用\n4、储冰桶采用无氟聚乙烯整体滚塑加工，达到食品级标准\n5、六面体冰块，冷块饮料速度快，口味佳               功率：1KW/220V"]
["G.洗消区"]
["G001","单星污碟台","1500*700*800","台","1",0,0,"材质说明：                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　1、台面δ1.2mm不锈钢304#板  \n2、δ1.0mm500mm*500mm*250mm不锈钢机冲星盆                                                                               3、δ0.8mm25mm*25mm不锈钢方管支撑架                                                                                         4、台通脚δ0.8mmф38mm不锈钢圆管焊接                                                               5、包钢调节脚组成及带篮子不锈钢下水器"]
["G002","高温热风循环消毒柜","1130*470*1765","台","3",0,0,"产品说明：                                                                                                                1、利用干烧发热管热风循环穿透能力较强的特点,在有限的容积内能使重叠的餐具上的大肠杆菌、葡萄球菌等细菌进行杀菌，均得以有效消毒,消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角及难免的残留水渍,集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身                                                                      2、微电脑智能触摸屏控制,可根据不同的消毒用具调节时间(10-120分钟可调节，每调节一次间隔10分钟）和温度(10-120℃可调节，每调节一次间隔10℃）,消毒过程显示在LED液晶显示器上,温度最高可达120℃，时间最高可达120分钟定时功能，工作情况一目了然                                                                  3、内箱δ1.0mm不锈钢板，外壳δ1.0mm不锈钢板,并采用隔热棉隔热、干烧发热管、散热风机、无磁不锈钢深筐,使该提供产品耐用、安全、可靠、环保等特点功率：3KW/380V"]
["G003","壁挂式开水器","6KW","台",1,0,0,"产品说明：                                                                                                                1、内胆采用304#优质不锈钢制造，外型时尚美观，结构紧凑2、用国内名厂元件，数显控制面板，数字电路全自动控制水位，杜绝阴阳水，确保开水质量                                                    3、箱内并装有防干烧装置，整体发泡保温，节能省电\n4、额定出水量:60L/h，功率：6KW/380V"]
["主厨区鲜风系统",null,null,"烟管米数按实际使用结算"]
[1,"鲜风机","13000风量","台",1,null,0,"                                                  流量：13000M3/H                                                                                                 功率：7.5KW/380V                                 压力：550Pa                                                    转速：720r/min                                 "]
[2,"鲜风机支架","按现场情况制作","副",1,null,0,"材质说明：采用优质不锈钢304。\n1、1.2mm不锈钢板。","/"]
[3,"变频器","鲜风机使用","台",1,null,0,"材质说明：                                                                                                                                                                                                1、断相保护：当电动机的三相电源中任意一相缺相或电动机内部断相时，保护器动作滞后时间                 \n2、三相不平衡保护：当电动机的三相电源中任意两相工作电流相差超过（50±10）%时，保护器动作滞后时间≤1S。 3、   过载过流保护：当电动机的工作电流达到额定值的1.2倍～6倍时，保护器的动作滞后时间为80S～10S（反时限特性）。   ㈡、输出接口复位方式：控制回路断电复位              　　　　　　　　　　　　　　　　\n3、外形简洁，大方。                                   4、整机具有耐高温，防潮功能。                   \n                                                                                                                        "]
[4,"轴流风机","鲜风机使用","台",2,null,0,"材质说明：                                                                                                                                                                                                1、多翼式离心叶轮，单进风、皮带转动，结构简单                    \n2、3mm冷扎钢板制作，美观耐用                  　　　　　　　　　　　　　　　　\n3、柜外壳降低整机噪音，电机单独隔离不与油烟接触，保证电机使用寿命 电压：380V、功率：2.2KW。                                                                   　　　　　　　　　　　　　　                        \n                                                                                                                        "]
[5,"鲜风主管","480*480","米",12,null,0,"材质说明：\n1、δ1.0mm不锈钢板机压成型                                                                                       2、不锈钢板矩形风管(咬口)连接                                                                                                                                     　　　　　　　　　　　　　　"]
[6,"鲜风支管","200*200","米",16,null,0,"材质说明：\n1、δ1.0mm不锈钢板机压成型                                                                                       2、不锈钢板矩形风管(咬口)连接                                                                                                                                     　　　　　　　　　　　　　　"]
[7,"支管法兰","200*200","个",8,null,0,"材质说明：\n采用优质304#不锈钢。"]
[8,"支管吊架","200*200","个",12,null,0,"材质说明：\n采用优质304#不锈钢。"]
[9,"不锈钢鲜风口","口径：150mm","个",12,null,0,"材质说明：\n采用优质304#不锈钢。"]
[10,"铝合金鲜风口","400*400","扇",8,null,0,"产品材质：铝合金产品                               厚度：框0.8材料                                    产品包装：木箱包装或纸箱包装                        适用范围：办公室、酒店、商场等。"]
[11,"风幕机","1000*380*350","台",2,null,0,"采用科学的流体力学分析技术，配合低阻抗双进风蜗壳风道，有效减少风道内部及叶片之间的空气阻力，达到大风低噪的效果。出风平稳均匀，叶轮优化整体设计，强劲大风力，运转平稳且噪音低。"]
[12,"U型不锈钢地沟",null,"m",22,null,0]
[13,"设计费 ",null,"项",1,8000,8000,null,"不下浮（固定价）"]
[null,"合计"]
[]
[null,"备注：1、投标人的报价应含有所投设备（包括接入厨房内的排风安装工程）、设备的备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、现场安装、检测验收、培训和交付后2年维保等工作所发生的费用等。"]
[null,"2、厨具保修期按2年。"]
[null,"3、利旧设备安装按5000元包干（含配件、铺材），不列入中标总价，结算时另计"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"投标单位（盖章）："]
[{"$nulls":7},"法定代表人（签字）："]
[{"$nulls":7},"       年      月      日"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}